### EIGRP irányító protokoll beállítása:

router eigrp 99 (belépés forgalomirányító konfigurációs módba, 99: autonómrendszer - azonosítót jelöli, aminek minden routeren egyezőnek kell lennie)

no auto-summary (automatikus útvonalösszegzés kikapcsolása)

network 192.168.10.0 0.0.0.255 (hirdetendő hálózat megadása, inverz maszkkal)

passive-interface Gig0/0 (passzív interfész beállítása)

redistribute static (statikus és alapértelmezett útvonal tovább hirdetése)

inverz maszk kiszámítása:

