**DHCP szerver beállítása routeren**

ip dhcp excluded-address *192.168.0.1 192.168.0.10* (IP-címek kizárása)

ip dhcp pool *LAN1* (belépés DHCP konfigurációs módba)

network *192.168.0.0 255.255.255.0* (bérelhető címek tartománya)

default-router *192.168.0.1* (alapértelmezett átjáró)

dns-server *8.8.8.8* (DNS szerver)

ip helper-address 192.168.10.10 DHCP közvetítő beállítása (ha a DHCP szerver másik hálózatban van, akkor a DHCPDISCOVER üzenetet fogadó interfészen meg kell adni a DHCP szerver IP-címét)

ip address dhcp (router Gig vagy switch VLAN interfész beállítása DHCP kliensként)

show ip dhcp binding (IP-cím bérlet megtekintése)